Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r6315 -r6316
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6315)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6316)
@@ -47,17 +47,55 @@
 
 
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
-\chapter{Versie informatie}
+\chapter{Versie informatie DAM 25.1}
 
-\todo{task Bernard: add summary of new/removed functionalities in version 25.1 (see MWDAM-2863)}
-\section{Versie 25.1}
-\subsection{Automatisch rekengrid}
-De automatische bepaling van het rekengrid wijkt af van voorgaande DAM versies.
-Dit kan resulteren in een sterk afwijkende stabiliteitsfactor ten opzichte van eerdere berekeningsresultaten. 
-Aanbevolen wordt om het zoekgrid te variëren. 
-Of ‘handmatig’ in D-Stability een berekening uit te voeren.
-De invoerbestand worden opgeslagen, zie ook \autoref{sec:Uitvoerbestanden}.
+DAM 25.1 bevat een aantal grote veranderingen ten opzichte van DAM 19.1. 
+Deze veranderingen hebben invloed op het werken met DAM en is goed om als gebruiker te kennen. 
+Onderstaand zijn de belangrijke veranderingen ten opzichte van DAM 19.1 genoemd, onderverdeeld in toegevoegde en aangepaste functionaliteiten. 
+Daarnaast worden een aantal aandachtspunten benoemd waar de gebruiker op zou moeten letten. 
 
+\textbf{Toegevoegde functionaliteiten:}
+\begin{itemize}
+	\item Sigma-tau tabellen;
+	\item SHANSEP parameters, s, m, POP per grondsoort, su-tabel;
+	\item Wegschrijven resultaatbestand in .stix formaat (uitvoer);
+	\item Wegschrijven berekeningsbestand in .stix formaat (invoer).
+\end{itemize}
+
+\textbf{Aangepaste functionaliteiten:}
+\begin{itemize}
+	\item De grondeigenschappen worden niet meer als .mdb (MSoilbase) ingelezen maar als .csv bestand (\autoref{app:VoorbeeldSoilsCsv}), 
+	hierdoor is een aquifers.csv toegevoegd om aan te geven welke laag een aquifer is, zie ook \autoref{app:VoorbeeldAquifersCsv};
+	\item De waternetcreator is verbeterd, zoals het verloop van de waterspanningen en  ‘semi tijdsafhankelijk’ in een 1D profiel. 
+	Daarnaast de beschrijving in deze manual aangepast, zie \autoref{sec:DAMWaternetCreator};   
+	\item Stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd in de stabiliteit rekenkernel (die ook door D-Stability wordt gebruikt) in plaats van in D-Geo~Stability;
+	\item Piping berekengingen worden uitgevoerd in de WTI-rekenkernel in plaats van in DAM zelf. 
+	De modellen "Sellmeijer VNK" en "Sellmeijer 4-krachten" zijn niet meer beschikbaar;
+	\item Importeren 2D geometrie is op basis van .stix formaat (D-Stability) in plaats van .sti formaat (D-Geo~Stability);
+	\item De routine voor het automatisch bepalen van het zoekgrid voor stabiliteitsberekeningen is gewijzigd waardoor het grid anders geplaatst wordt dan in DAM 19.1, 
+	zie \autoref{sec:AutomatischZoekgebied} voor details;
+	\item Wanneer bij het berekenen van de stabiliteit met Bishop en Uplift-Van de optie voor \textit{Rekengrid} is gebruikt, 
+	kan het zijn dat de berekende stabiliteitsfactor in DAM afwijkt van de opnieuw berekende stabiliteitsfactor in D-Stability, 
+	zie \autoref{sec:Uitvoerbestanden} voor meer details.
+\end{itemize}
+ 
+\textbf{Beperkingen en aandachtspunten:} \\
+We vragen aandacht voor de volgende beperkingen:
+\begin{itemize}
+	\item Het inlezen van damx bestanden gemaakt met DAM versies eerder dan 25.1 wordt niet ondersteund vanwege de grote aantallen veranderingen in DAM. 
+	Wij adviseren om een nieuwe DAM project in DAM 25.1 aan te maken met de (aangepaste) oorspronkelijke invoergegevens;
+	\item Wanneer de surface line gecombineerd met een 2D-bodemprofiel dicht bij de oorspronkelijke surface line van het bodemprofiel ligt, 
+	maar niet exact hetzelfde is, kan het resulterende 2D-bodemprofiel onjuist zijn;
+	\item Voor het SHANSEP-model bevat het resultaatbestand (.stix-bestand) geen POP-waarden;
+	\item Het \textit{Afbeelding} tabblad in de \textit{Dwarsdoorsnede} dialog geeft op dit moment geen resultaat;
+	\item Voor de berekeninstelling ‘Calamiteit’ wordt momenteel geen resultaat getoond, de resultaten van de individuele berekening worden wel weggeschreven als .stix bestanden;
+	\item Sigma-tau tabellen zijn geïmplementeerd.
+	Let op dat de implementatie in de oude D-Geo~Stability niet volgens de handleiding was. 
+	De huidige implementatie is volgens de handleiding, waardoor de berekeningsresultaten kunnen verschillen van een D-Geo~Stability versie 18 resultaat;
+	\item De consolidatiegraad verkeersbelasting per locatie wordt niet gebruikt, alleen per materiaal wat moet worden opgegeven in de soils.csv file.
+\end{itemize}
+
+
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 \chapter{Reference}
 \section{Modelconcept DAM}
@@ -2622,6 +2660,12 @@
 \Note{De zoekgebieden worden bepaald op basis van de karakteristieke punten (zie \autoref{fig:KarakteristiekePunten}) 
 en/of op basis van het bodemprofiel.}
 
+\Note{De automatische bepaling van het rekengrid wijkt af van voorgaande DAM versies.
+Dit kan resulteren in een sterk afwijkende stabiliteitsfactor ten opzichte van eerdere berekeningsresultaten. 
+Aanbevolen wordt om het zoekgrid te variëren. 
+Of ‘handmatig’ in D-Stability een berekening uit te voeren.
+De invoerbestand worden opgeslagen, zie ook \autoref{sec:Uitvoerbestanden}.}
+
 \subsection{Bishop}
 
 Voor Bishop is de methode voor het bepalen van de rekengrid en van de tangentlijnen altijd gelijk,
@@ -3332,7 +3376,8 @@
 In verband met eventueel categoriseren van de opmerkingen en latere verwerking/presentatie in GIS, wordt aangeraden met codes te werken. 
 Een voorbeeld van een codelijst is opgenomen in bijlage X.
 
-\section{Uitvoerbestanden}\label{sec:Uitvoerbestanden}
+\section{Uitvoerbestanden}
+\label{sec:Uitvoerbestanden}
 Na het uitvoeren van de berekeningen zijn de vensters van de user interface aangepast, zoals beschreven in voorgaande paragrafen. 
 Dit wordt opgeslagen in het project bestand (*.damx). 
 
