Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r6389 -r6392
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6389)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6392)
@@ -70,7 +70,7 @@
 	Daarnaast is de beschrijving in deze handleiding aangepast, zie \autoref{sec:DAMWaternetCreator};   
 	\item Stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd in de stabiliteit rekenkernel (die ook door D-Stability wordt gebruikt) in plaats van in D-Geo~Stability. 
 	Voor het inspecteren van de resultaten is D-Stability benodigd.
-	Deze software moet, indien niet aanwezig, door de gebruiker geinstalleerd worden;
+	Deze software moet, indien niet aanwezig, door de gebruiker geïnstalleerd worden;
 	\item Piping berekeningen worden uitgevoerd in de WTI-rekenkernel in plaats van in DAM zelf. 
 	De modellen "Sellmeijer VNK" en "Sellmeijer 4-krachten" zijn niet meer beschikbaar;
 	\item Importeren van een 2D geometrie is op basis van .stix formaat (D-Stability) in plaats van .sti formaat (D-Geo~Stability);
@@ -95,7 +95,7 @@
 	De huidige implementatie is volgens de handleiding, waardoor de berekeningsresultaten kunnen verschillen van een D-Geo~Stability versie 18 resultaat;
 	\item De consolidatiegraad verkeersbelasting per locatie wordt niet gebruikt, alleen per materiaal wat moet worden opgegeven in de soils.csv file;
 	\item In deze versie wordt alleen rekenen met één core ondersteund;
-	\item De berekeningstype \textit{Calamiteit} is beschikbaar, echter worden alleen de resultaten in grafiekvorm getoond.
+	\item Het berekeningstype \textit{Calamiteit} is beschikbaar. De resultaten worden echter alleen in grafiekvorm weergegeven.
 \end{itemize}
 
 
