Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r6309 -r6315
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6309)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 6315)
@@ -756,17 +756,9 @@
 \end{itemize}
 
 \textbf{Selecteer dijkringen} \\
-Indien de brondata meerdere dijkringen bevatten, kan hier de gewenste dijkring(en) worden opgegeven. \\
-Opmerking: het inlezen van meerdere dijkringen kan fouten opleveren, daarom wordt geadviseerd met 1 dijkring per DAM-project te werken.
+Indien de brondata meerdere dijkringen bevatten,één van de gewenste dijkringen worden geselecteerd. 
+Meer dan één dijkring selecteren is niet mogelijk.
 
-\todo{Text above must be updated because if several dijringen are present, only one can be selected. 
-Selecting several one leads to an error message. \\
-Text below (in ``Dijkringen'') can be removed or merged.}
-
-\textbf{Dijkringen} \\
-Vervolgens verschijnen er meerdere dijkringen, wanneer er meerdere dijkringen in de bronbestanden aanwezig zijn. 
-Anders zal de keuze beperkt zijn tot 1 dijkring.
-
 \textbf{Projectie} \\
 Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van een andere GIS projectie dan Rijksdriehoekstelsel (Nieuw-Amersfoort), kan dat hier worden aangegeven.
 
@@ -1482,13 +1474,13 @@
 \label{sec:Waterstandgegevens}
 Afhankelijk van het gekozen berekeningstype verwacht DAM een bepaald bestand met waterstanden. 
 De volgende berekeningstypen worden onderscheiden:
-\begin{enumerate}[noitemsep, nolistsep]
-	\item Calamiteiten
-	\item Toetsing
-	\item Ontwerp 
-\end{enumerate}
+\begin{itemize}[noitemsep, nolistsep]
+	\item \nameref{sec:WaterstandgegevensCalamiteiten}
+	\item \nameref{sec:WaterstandgegevensOntwerp} 
+\end{itemize}
 
-\textbf{Ad 1 \quad Calamiteiten} \\
+\subsection{Calamiteiten} 
+\label{sec:WaterstandgegevensCalamiteiten}
 In de calamiteiten mode wordt gebruik gemaakt van een *.xml bestand. 
 Dit bestand bestaat uit een LOCATIONID, een tijdstip en bijbehorende waterhoogte voor de desbetreffende locatie op het aangegeven tijdstip. 
 De koppeling van de waterstandsverlopen gebeurd op basis van de LOCATIONID.
@@ -1513,17 +1505,10 @@
 </TimeSeries>
 \end{scriptsize}
 
-
 In \autoref{app:VoorbeeldCalamiteit} is een uitgewerkt voorbeeld opgenomen.
 
-\textbf{Ad 2 \quad Toetsing} \\
-De rekenoptie toetsing kan alleen geselecteerd worden voor regionale keringen. 
-De toetsing voor primaire keringen valt onder het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI). 
-
-Voor de toetsingsmodule in DAM wordt gebruik gemaakt van de RRD-scenarioselectie. 
-De waterstanden liggen hier vast en worden per locatie opgegeven en zijn bij voorkeur afkomstig uit shape bestanden.
-
-\textbf{Ad 3 Ontwerp} \\
+\subsection{Ontwerp}
+\label{sec:WaterstandgegevensOntwerp}
 De rekenoptie ontwerp maakt gebruik van scenario’s welke opgegeven worden in de \textit{scenarios.csv} (deze naam is hard). 
 In \autoref{app:VoorbeeldScenariosCsv} zijn alle gegevens en omschrijving van de gegevens van een \textit{scenarios.csv} bestand opgenomen.
 
@@ -2896,7 +2881,7 @@
 
 \subsection{Ontwerp}
 \label{sec:Ontwerp}
-Bij het berekeningstype ontwerp zijn er twee analyes mogelijk:
+Bij het berekeningstype ontwerp zijn er twee analyses mogelijk:
 \begin{itemize}
 	\item Geen aanpassing \\
 	Er wordt 1 berekening (per locatie, per ondergrondprofiel, per rekenscenario) uitgevoerd. 
@@ -2918,18 +2903,9 @@
 
 \subsection{Calamiteit}
 \label{sec:Calamiteit}
-\todo{Calamiteit under construction \\
-\\
-Commentaar Kin Sun: Hier was Bernard en John mee bezig. 
-Niet helemaal duidelijk of deze optie het doet of niet. 
-Daarnaast ook niet duidelijk wat het precies doet. 
-Het lijkt erop dat het alleen een reeks (buiten)waterstanden kan doorrekenen. 
-Dan kan nu met scenario's ook. 
-Dus lijkt dan geen meerwaarde te hebben.\\
-\\
-In paragraaf 4.6 wordt ook naar calamiteit verwezen.
-\\
-Als optie het doet, dan kunnen we hier aangeven dat er een tijdreeks wordt doorgerekend.}
+Met de functie calamiteit kan een tijdreeks van buitenwaterstanden worden doorgerekend. 
+In \autoref{sec:WaterstandgegevensCalamiteiten} is het invoerbestand beschreven. 
+De resultaten van de berekening zijn momenteel niet in de User Interfase zichtbaar, wel worden de rekenresultaten weggeschreven.
 
 \subsection{DAMLive configuratie}
 \label{sec:DAMLiveConfiguratie}
